1. Особенность: LCD 2. Мощность паяльника: 48 Вт 3. Диапазон регулирования температуры: 160ºC - 480ºC 4. U пит. Паяльника: 24 В 5. Тип нагревателя: Керамический 6. Тип сетевого штекера: European type 2P round plug(No,2) 7. Длина сетевого провода: 1,35 м 8. Тип Жала: Long Life 9. Скорость разогрева: 30 сек

Описание:

Многофункциональная паяльная станция ZD - 8901 оснащена всем необходимым оборудованием для ремонта и пайки различного вида техники. Данная паяльная станция оснащена следующими инструментами: паяльник с контролем и регулировкой температуры, стабилизированный источник питания и мультиметр. Основные функции которые выполняет ZD – 8901:

Оснащена тремя LCD дисплеем.

Быстрый разогрев паяльника (30 сек), непрерывное регулирование температуры при 160-480 ℃.

Интегрированный мультиметр позволяет проводить измерения тока, сопротивления, проверка диодов и других технических характеристики.

Автоматическая стабилизация выходным напряжением 1.2V-12V регулировка ограничения по току.