<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 2.99 Processor Expert for Freescale 56800/E family"/>
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0417"/>

  <CPU_Bean name="Cpu" type="56F8006_48_LQFP">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="Cpu"/>
      <CPU_type v="MC56F8006_48_LQFP"/>
      <group name="Clock settings">
        <Oscillator_frequency__MHz_ v="8"/>
        <Clock_source v="On-chip relaxation oscillator"/>
        <Low_power_oscillator v="Disabled"/>
      </group>
      <Initialization_priority v="interrupts disabled"/>
      <Saturation_mode v="Disabled"/>
      <boolgroup name="Initialize shadow registers" v="no" />
      <enumgroup name="Initialize unused I/O pins" v="no initialization">
      </enumgroup>
      <group name="Internal peripherals">
        <group name="SIM module">
          <Wait_disable_mode v="Enabled"/>
          <Stop_disable_mode v="Enabled"/>
          <OnCE_clock_to_core v="Enabled when core TAP is enabled"/>
          <CLKO_0_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_0 mode" v="Disabled" />
          <CLKO_1_select v="Continuous system clock"/>
          <boolgroup name="CLKOUT_1 mode" v="Disabled" />
        </group>
        <group name="Power management">
          <LVI_reset v="Enabled"/>
          <Partial_power_down v="Disabled"/>
          <Low_power_regulator_control v="Disabled"/>
          <Low_power_wake_up_on_interrupt v="Remain in standby"/>
          <Bandgap_buffer v="Disabled"/>
          <LVI_detect_level v="1.86 V"/>
          <Register_protection v="Write protection off"/>
        </group>
        <boolgroup name="Flash security &amp; protection" v="Disabled" />
        <group name="Peripheral clocks">
          <TA0_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <TA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <TA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PIT_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <PIT_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PDB_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <PDB_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <COP_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PWM_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <PWM_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <SPI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <SCI_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <SCI_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <I2C_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <PGA1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock v="Enabled"/>
          <ADC0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <ADC1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP0_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP1_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock v="Disabled"/>
          <HSCMP2_peripheral_clock_in_stop_mode v="Disabled"/>
        </group>
        <group name="Peripheral clock rates">
          <TMR_clock_rate v="Auto select"/>
          <PWM_clock_rate v="Auto select"/>
          <SCI_clock_rate v="Auto select"/>
        </group>
        <group name="I/O module">
          <group name="GPIOA">
            <Drive_strength_for_GPIOA0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOA7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOA7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOA7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOB">
            <Drive_strength_for_GPIOB0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOB7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOB7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOB7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOC">
            <Drive_strength_for_GPIOC0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOC7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOC7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOC7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOD">
            <Drive_strength_for_GPIOD0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOD3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOD3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOD3 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOE">
            <Drive_strength_for_GPIOE0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE3 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE4 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE4 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE4 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE5 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE5 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE5 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE6 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE6 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE6 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOE7 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOE7 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOE7 v="Fast"/>
          </group>
          <group name="GPIOF">
            <Drive_strength_for_GPIOF0 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF0 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF0 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF1 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF1 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF1 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF2 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF2 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF2 v="Fast"/>
            <Drive_strength_for_GPIOF3 v="Low"/>
            <Input_filter_for_GPIOF3 v="Disabled"/>
            <Slew_rate_for_GPIOF3 v="Fast"/>
          </group>
        </group>
      </group>
      <group name="CPU interrupts">
        <boolgroup name="Interrupt SW0" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW1" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW2" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt SW3" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LP" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt PLL" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt LVI" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Illegal Instruction" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt Misalign Access" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Interrupt HW Stack Overflow" v="Disabled" />
      </group>
      <group name="Enabled speed modes">
        <boolgroup name="High speed mode" v="Enabled">
          <System_clock__IP_Bus_ v="32"/>
          <boolgroup name="PLL clock" v="Enabled">
            <PLL_clock_frequency v="192"/>
            <Enable_PLL_after_reset v="yes"/>
          </boolgroup>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Low speed mode" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Slow speed mode" v="Disabled" />
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <SetHighSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetLowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <SetSlowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
      <GetSpeedMode v="don&apos;t generate code"/>
      <EnableInt v="generate code"/>
      <DisableInt v="generate code"/>
      <GetResetSource v="don&apos;t generate code"/>
      <SetWaitMode v="generate code"/>
      <SetStopMode v="generate code"/>
      <GetBusFreqHz v="don&apos;t generate code"/>
      <OpenBackDoor v="don&apos;t generate code"/>
      <InitShadowRegs v="don&apos;t generate code"/>
      <Delay100US v="don&apos;t generate code"/>
      <EnablePLL v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="OnReset" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT0" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT1" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT2" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINT3" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnSwINTLP" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnPLLError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnIllegalOpcode" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnMisalignData" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnHWStackError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnLVI" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
    <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>

    <CompilerProperties>
      <Compiler v="CodeWarrior DSP C Compiler"/>
      <PESL_support v="yes"/>
      <Unhandled_interrupts v="One handler for all"/>
      <group name="User initialization">
        <User_data_declarations>
        </User_data_declarations>
        <User_code_before_PE_initialization>
        </User_code_before_PE_initialization>
        <User_code_after_PE_initialization>
        </User_code_after_PE_initialization>
      </group>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <pROM_xRAM_mode v="yes"/>
        <boolgroup name="Serial bootloader support" v="no" />
        <Stack_size v="256"/>
        <Heap_size v="32"/>
        <list name="ROM/RAM Areas" v="3">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Interrupts"/>
              <Address v="0"/>
              <Size v="204"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".p_Code"/>
              <Address v="204"/>
              <Size v="7988"/>
              <Qualifier v="RWX"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v=".x_Data"/>
              <Address v="1"/>
              <Size v="1023"/>
              <Qualifier v="RW"/>
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
      <list name="System paths " v="0">
      </list>
      <list name="User paths " v="0">
      </list>
      <list name="Libraries" v="0">
      </list>
      <list name="User directories" v="0">
      </list>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>

  <Bean name="SCI1" type="Init_SCI">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="SCI1"/>
      <Device v="SCI"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Clock setting">
          <SCI_clock_rate v="Auto select"/>
          <Baud_rate_divisor v="52"/>
          <Fractional_baud_rate_divisor v="0"/>
          <SCI_baud_rate v="38461.538462 Bd"/>
        </group>
        <boolgroup name="Loop mode" v="Disabled" />
        <LIN_slave_mode v="Disabled"/>
        <Data_format v="8 bits"/>
        <Wake_up v="by idle line"/>
        <Polarity v="normal"/>
        <Parity v="none"/>
        <SCI_in_Wait_mode v="Enabled"/>
        <Tx_FIFO_Watermark v="0"/>
        <Rx_FIFO_Watermark v="0"/>
        <FIFO_enable v="Disabled"/>
      </group>
      <group name="Pins">
        <RxD_pin v="GPIOB6_ANA13_SDA_RXD_CMP0_P2_CLKIN"/>
        <RxD_pin_signal v=""/>
        <TxD_pin v="GPIOB7_ANA11_SCL_TXD_CMP2_M3"/>
        <TxD_pin_signal v=""/>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Receiver full">
          <Interrupt v="INT_SCI_Rx_Full_Over_Error"/>
          <Receiver_full_interrupt v="Enabled"/>
          <Interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v="FMSTR_Isr"/>
        </group>
        <group name="Receiver error">
          <Interrupt v="INT_SCI_Rx_Full_Over_Error"/>
          <Receiver_error_interrupt v="Enabled"/>
          <Interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v="FMSTR_Isr"/>
        </group>
        <group name="Transmitter complete">
          <Interrupt v="INT_SCI_Tx_Empty_Idle"/>
          <Transmitter_idle_interrupt v="Disabled"/>
          <Interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v=""/>
        </group>
        <group name="Transmitter ready">
          <Interrupt v="INT_SCI_Tx_Empty_Idle"/>
          <Transmitter_empty_interrupt v="Enabled"/>
          <Interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v="FMSTR_Isr"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
        <Enable_SCI_Transmitter v="yes"/>
        <Enable_SCI_Receiver v="yes"/>
        <Receiver_wake_up_mode v="normal operation"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="PWM1" type="Init_PWM">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="PWM1"/>
      <Device v="PWM_Timer"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Clock setting">
          <PWM_Prescaler v="1"/>
          <Counter_modulo v="800"/>
          <Dead_time_value v="16"/>
          <Dead_time_value_1 v="16"/>
          <Alignment v="Center-aligned mode"/>
          <Reload_frequency v="1"/>
          <PWM_pair_0_source v="PWM"/>
          <PWM_pair_1_source v="PWM"/>
          <PWM_pair_2_source v="PWM"/>
          <PWM_clock_rate v="Auto select"/>
          <PWM_frequency v="20 kHz"/>
          <PWM_period v="50 us"/>
          <PWM_dead_time v="0.5 us"/>
          <PWM_dead_time_1 v="0.5 us"/>
        </group>
        <Enabled_in_Wait_mode v="no"/>
        <Enabled_in_EnOnCE_mode v="no"/>
        <Synchronization_output v="Disabled"/>
        <boolgroup name="Synchronization window" v="Disabled" />
        <Write_Protect v="no"/>
        <Output_pads v="Enabled"/>
        <Half_cycle_reload v="no"/>
        <group name="Channel settings">
          <Mode_of_PWM_ch_0_1 v="Complementary"/>
          <Mode_of_PWM_ch_2_3 v="Complementary"/>
          <Mode_of_PWM_ch_4_5 v="Complementary"/>
          <Phase_shift_PWM_on_pair_0 v="Disabled"/>
          <Phase_shift_PWM_on_pair_1 v="Disabled"/>
          <Phase_shift_PWM_on_pair_2 v="Disabled"/>
          <Top_output_polarity_of_ch_0_1 v="Positive"/>
          <Top_output_polarity_of_ch_2_3 v="Positive"/>
          <Top_output_polarity_of_ch_4_5 v="Positive"/>
          <Bottom_output_polarity_of_ch_0_1 v="Positive"/>
          <Bottom_output_polarity_of_ch_2_3 v="Positive"/>
          <Bottom_output_polarity_of_ch_4_5 v="Positive"/>
          <group name="Channel 0">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
          <group name="Channel 1">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
          <group name="Channel 2">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
          <group name="Channel 3">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
          <group name="Channel 4">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
          <group name="Channel 5">
            <Enable_software_control v="no"/>
            <State_of_the_pin v="Inactive"/>
            <PWM_compare_invert v="no"/>
            <Channel_masked v="no"/>
            <Disable_by_fault_0 v="no"/>
            <Disable_by_fault_1 v="no"/>
            <Disable_by_fault_2 v="no"/>
            <Disable_by_fault_3 v="no"/>
          </group>
        </group>
        <boolgroup name="Hardware acceleration" v="Enabled">
          <Load_mode v="Write to value reg 0 also writes 1-5"/>
          <Swap_and_mask_operation v="Enhanced"/>
          <Swap_PWM_channels_0_and_1 v="no"/>
          <Swap_PWM_channels_2_and_3 v="no"/>
          <Swap_PWM_channels_4_and_5 v="no"/>
        </boolgroup>
        <group name="Correction">
          <Correction_control_0 v="Top"/>
          <Correction_control_1 v="Top"/>
          <Correction_control_2 v="Top"/>
        </group>
        <group name="Fault protection...">
          <group name="Fault 0">
            <Fault_clearing_mode v="Manual"/>
            <Fault_polarity v="Positive"/>
            <boolgroup name="Input filter" v="Disabled" />
            <Fault_Glitch_Stretch v="Disabled"/>
          </group>
          <group name="Fault 1">
            <Fault_clearing_mode v="Manual"/>
            <Fault_polarity v="Positive"/>
            <boolgroup name="Input filter" v="Disabled" />
            <Fault_Glitch_Stretch v="Disabled"/>
          </group>
          <group name="Fault 2">
            <Fault_clearing_mode v="Manual"/>
            <Fault_polarity v="Positive"/>
            <boolgroup name="Input filter" v="Disabled" />
            <Fault_Glitch_Stretch v="Disabled"/>
          </group>
          <group name="Fault 3">
            <Fault_clearing_mode v="Manual"/>
            <Fault_polarity v="Positive"/>
            <boolgroup name="Input filter" v="Disabled" />
            <Fault_Glitch_Stretch v="Disabled"/>
          </group>
        </group>
      </group>
      <group name="Pins">
        <group name="PWM Channels">
          <boolgroup name="Channel 0" v="Enabled">
            <PWM_pin_0 v="GPIOA0_PWM0"/>
            <PWM_pin_0_signal v=""/>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Channel 1" v="Enabled">
            <PWM_pin_1 v="GPIOA1_PWM1"/>
            <PWM_pin_1_signal v=""/>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Channel 2" v="Enabled">
            <PWM_pin_2 v="GPIOA2_PWM2"/>
            <PWM_pin_2_signal v=""/>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Channel 3" v="Enabled">
            <PWM_pin_3 v="GPIOA3_PWM3_TXD_EXTAL"/>
            <PWM_pin_3_signal v=""/>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Channel 4" v="Enabled">
            <PWM_pin_4 v="GPIOA4_PWM4_FAULT1_SDA_TIN2"/>
            <PWM_pin_4_signal v=""/>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Channel 5" v="Enabled">
            <PWM_pin_5 v="GPIOA5_PWM5_FAULT2_EXT_SYNC_TIN3"/>
            <PWM_pin_5_signal v=""/>
          </boolgroup>
        </group>
        <group name="PWM Fault">
          <boolgroup name="Fault 0" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault 1" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault 2" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Fault 3" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Synchronization output pin" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Synchronization window input pin" v="Disabled" />
        </group>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Reload PWM">
          <Interrupt v="INT_PWM_Reload_Fault"/>
          <Reload_interrupt v="Disabled"/>
          <Reload_interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v=""/>
        </group>
        <group name="PWM Fault">
          <Interrupt v="INT_PWM_Reload_Fault"/>
          <Fault_0_interrupt v="Disabled"/>
          <Fault_1_interrupt v="Disabled"/>
          <Fault_2_interrupt v="Disabled"/>
          <Fault_3_interrupt v="Disabled"/>
          <Fault_interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v=""/>
        </group>
      </group>
      <group name="Registers">
        <PWM_value_register_0 v="400"/>
        <PWM_value_register_1 v="400"/>
        <PWM_value_register_2 v="400"/>
        <PWM_value_register_3 v="400"/>
        <PWM_value_register_4 v="400"/>
        <PWM_value_register_5 v="400"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
        <Load_values_after_init v="yes"/>
        <Enable_PWM_generator v="yes"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="PDB1" type="Init_PDB">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="PDB1"/>
      <Device v="PDB"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Trigger A">
          <Output_enable v="Enabled"/>
          <Output_select v="A or B"/>
          <Delay v="0.000 us"/>
          <Delay v="0"/>
        </group>
        <group name="Trigger B">
          <Output_enable v="Enabled"/>
          <Output_select v="A or B"/>
          <Delay v="25.000 us"/>
          <Delay v="800"/>
        </group>
        <group name="Counter">
          <Counter_speed v="32000 kHz"/>
          <Clock_prescaler_select v="clock/1"/>
          <Continuous_mode v="Disabled"/>
          <Reset_period v="50.000 us"/>
          <Modulus v="1600"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Pins">
        <Input_trigger_select v="PWM_reload_sync"/>
        <Input_trigger_select_signal v=""/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
        <Call_Init_method v="yes"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="ADC2" type="Init_ADC">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="ADC2"/>
      <Device v="ADC0"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Clock settings">
          <Input_clock v="Bus clock"/>
          <Continuous_clock_output v="Inactived"/>
          <Clock_divide_select v="Input clock / 4"/>
          <Sample_time v="Short"/>
          <ADCK_frequency v="8 MHz"/>
          <Conversion_time v="3.03 us"/>
        </group>
        <Continuous_conversion_A v="Disabled"/>
        <Continuous_conversion_B v="Disabled"/>
        <Conversion_mode v="12-bit"/>
        <Power_configuration v="High speed"/>
        <Conversion_trigger v="Hardware"/>
        <Voltage_reference v="VDDA/VSSA"/>
      </group>
      <group name="Pins/Signals">
        <list name="ADC input pins" v="2">
          <group name="Input pin 0">
            <Pin v="GPIOC0_ANA5_FAULT0_CMP1_M1"/>
            <Pin_signal v=""/>
          </group>
          <group name="Input pin 1">
            <Pin v="GPIOC1_PGA0NON_INV_ANA7_CMP2_M2"/>
            <Pin_signal v=""/>
          </group>
        </list>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Conversion complete">
          <Interrupt v="INT_ADC0_Complete"/>
          <Interrupt_priority v="1 (USER1)"/>
          <Conversion_A_complete v="Disabled interrupt"/>
          <Conversion_B_complete v="Enabled interrupt"/>
          <ISR_name v="ISR_ADCA_Complete"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
        <Initial_channel_A_select v="AD5"/>
        <Initial_channel_B_select v="AD7"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="PB" type="Init_GPIO">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="PB"/>
      <Device v="GPIOB"/>
      <Device_signal v=""/>
      <boolgroup name="Port control" v="Individual pins" />
      <list name="Pins" v="1">
        <group name="Pin">
          <Pin v="GPIOB3_ANA3_ANB3_PWM5_MOSI_TIN3_CMP1_OUT"/>
          <Pin_signal v=""/>
          <Direction v="Input"/>
          <Output_value v="0"/>
          <Pull_resistor v="pull up"/>
          <Drive_strength_for_GPIOB3 v="Low"/>
          <Input_filter_for_GPIOB3 v="Disabled"/>
          <Slew_rate_for_GPIOB3 v="Fast"/>
          <Interrupt v="Enabled"/>
          <Interrupt_polarity v="Low"/>
        </group>
      </list>
      <group name="Interrupt">
        <Interrupt v="INT_GPIO_B"/>
        <Priority v="medium priority"/>
        <ISR_name v="ISR_Irq2Button"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="QTMR0" type="Init_TMR">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="QTMR0"/>
      <Device v="TMR0"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Clock settings">
          <TMR_clock_rate v="Auto select"/>
          <group name="Primary source">
            <Primary_source v="prescaler (IP BUS clock / 128)"/>
          </group>
          <group name="Secondary source">
            <Secondary_source v="counter 0 input pin"/>
          </group>
        </group>
        <Operation_mode v="Count mode"/>
        <Count_once v="count repeatedly"/>
        <Count_length v="roll-over"/>
        <Count_direction v="up"/>
        <Master_mode v="Disabled"/>
        <External_OFLAG_force v="Disabled"/>
        <Forced_OFLAG_value v="0"/>
        <Force_OFLAG_output v="no"/>
        <Output_enable v="no"/>
        <Output_polarity v="true"/>
        <Input_polarity v="true"/>
        <Co_channel_initialization v="Disabled"/>
        <boolgroup name="Input capture mode" v="Enabled">
          <Load_capture_register v="on any edge of input"/>
        </boolgroup>
        <OutputMode v="asserted while counter is active"/>
        <boolgroup name="Compare load control 1" v="Disabled" />
        <boolgroup name="Compare load control 2" v="Disabled" />
        <Debug_mode_action v="Normal operation"/>
        <Fault v="Disabled"/>
        <Alternative_load v="Disabled"/>
        <boolgroup name="Input filter" v="Disabled" />
      </group>
      <list name="Pins" v="3">
        <group name="TMR pin">
          <Pin_name v="GPIOB2_ANA2_ANB2_MISO_TIN2_CMP0_OUT"/>
          <Pin_direction v="Input"/>
          <Pin_signal v=""/>
        </group>
        <group name="TMR pin">
          <Pin_name v="GPIOB4_ANA0_ANB0_MISO_SDA_RXD_T0_CLKO_0"/>
          <Pin_direction v="Input/Output"/>
          <Pin_signal v=""/>
        </group>
        <group name="TMR pin">
          <Pin_name v="GPIOB5_FAULT3_SCLK_T1"/>
          <Pin_direction v="Input"/>
          <Pin_signal v=""/>
        </group>
      </list>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Timer Channel">
          <Interrupt v="INT_TMR0"/>
          <Timer_compare_interrupt v="Disabled"/>
          <Timer_overflow_interrupt v="Disabled"/>
          <Input_edge_interrupt v="Enabled"/>
          <Timer_compare_1_interrupt v="Disabled"/>
          <Timer_compare_2_interrupt v="Disabled"/>
          <Interrupt_priority v="2 (USER4)"/>
          <ISR_name v="ISR_TimerCapture"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Registers">
        <Timer_Compare_register_1 v="0"/>
        <Timer_Compare_register_2 v="0"/>
        <Timer_Capture_register v="0"/>
        <Timer_Load_register v="0"/>
        <Timer_Counter_register v="0"/>
        <Timer_Comparator_Load_register_1 v="0"/>
        <Timer_Comparator_Load_register_2 v="0"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
        <Enable_channel v="yes"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="PIT1" type="Init_PIT">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="PIT1"/>
      <Device v="PIT"/>
      <group name="Settings">
        <group name="Clock settings">
          <Prescaler v="32"/>
          <Modulo_register v="2000"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Interrupts">
        <group name="Roll-over interrupt">
          <Interrupt v="INT_PIT"/>
          <Roll_over_interrupt v="Enabled"/>
          <Interrupt_priority v="medium priority"/>
          <ISR_name v="ISR_SpeedController"/>
        </group>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Call_Init_method v="yes"/>
        <Counter_enable v="yes"/>
        <Enable_peripheral_clock v="yes"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Init v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="MC1" type="MC_PIController">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="MC1"/>
    </Properties>

    <Methods>
      <controllerPItype1 v="don&apos;t generate code"/>
      <controllerPIDtype1 v="don&apos;t generate code"/>
      <controllerPItype1_asmSc v="generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
    </Events>
  </Bean>

</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
