---------------------------------------------------
PC sample1 プログラム（PC500、510、520M用）について
---------------------------------------------------

----　はじめに　----
本ソフトウエアは三和製品のPC500、510、520Mをお客様が独自
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで作成される場合の参考にして頂くためのｻﾝﾌﾟﾙです。
本ｿﾌﾄの動作は保証いたしかねますが、お客様が改造して自由に
使用できます。
ただし本ｿﾌﾄｳｴｱの使用は三和製品のPCｼﾘｰｽﾞをお使いの場合に
限らせていただきます。

----　使用ソフトウエア　----
本プログラムは米国Microsoft CorporationのMicrosoft Visual
Basic Professional Edition(Version 6)サービスパック4で作成
してあります。
他のEditionやVersionでは読み込みや、動作を確認しておりません。
Microsoft Visual Basicはお客様が用意する必要があります。
また、本ソフトウエアを動作させるためには、DLLファイル
「 SaConvert1.DLL 」をプロジェクトファイルと同一フォルダに
入れておく必要があります。
「 SaConvert1.DLL 」は本サンプルプログラムに含まれています。


----　サンプルプログラム機能　----
・PC500、510、520Mからﾃﾞｰﾀを連続で取込み表示します。
・RS232Cポートのポート番号の設定ができます。

----　サンプルプログラムの説明　----

1.PC500、510、520Mへの測定データ要求コマンドの送出
　データ取込ボタンをクリックされるとmnuStart_Click()プロシージャ
　が動作し、RS232CポートをオープンしさらにDataRequestTimerを
　起動します。
　実際の測定データ要求コマンドの送出はDataRequestTimer
　プロシージャでおこなわれます。

2.測定データ要求コマンドをPC500、510、520Mが受け取ると
　測定データを送り返します。

　PC500、510、520Mからデータを受信すると、Commイベントが発生し
　MSComm1_OnCommプロシージャが動作します。
　
　受信されたデータ変換を「 SaConvert1.DLL 」でおこないます。
　測定データをテキストボックスに表示します。

----　本プログラムのサポートについて　----
本プログラムのサポートはいたしかねますのでご了承ください。

＊　Windows,Visual Basicは米国Microsoft Corporationの
　　商品名、商標または登録商標です。