------------------------------------------------------------
PCSample3 プログラムについて(PC20用)について
------------------------------------------------------------

----　はじめに　----
本ソフトウエアは三和製品のPC20をお客様が
独自のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで動作させる場合の参考にして頂くためのｻﾝﾌﾟﾙです。
本ｿﾌﾄの動作は保証いたしかねますが、お客様が改造して自由に
使用できます。
ただし本ｿﾌﾄｳｴｱの使用は三和製品のPCｼﾘｰｽﾞをお使いの場合に
限らせていただきます。


----　使用ソフトウエア　----
本プログラムは米国Microsoft CorporationのMicrosoft Visual
Basic Professional Edition(Version 6)サービスパック4で作成して
あります。
他のEditionやVersionでは読み込みや、動作を確認しておりません。
Microsoft Visual Basicはお客様が用意する必要があります。

本ソフトウエアを動作させるためには、DLLファイル
「 SaConvert3.DLL 」をプロジェクトファイルと同一フォルダに
入れておく必要があります。
「 SaConvert3.DLL 」は本サンプルプログラムに含まれています。

----　サンプルプログラム機能　----
・PC20からﾃﾞｰﾀを連続で取込み表示でします。
・RS232Cの番号の設定ができます。

----　サンプルプログラムについての補足説明　----
・Private Static Sub MSComm1_OnCommルーチンについて
　MSCommコントロールを使用してRS232Cポートからﾃﾞｰﾀを取得します。
　MSCommがポートオープンされ、データを受信すると、Commイベント
　が発生し、このルーチンが動作します。

　受信されたデータ変換を「 SaConvert3.DLL 」でおこないます。
　測定データをテキストボックスに表示します。

　PC20は電源をONすると常時測定データを出力しますので、特にコマンド等を
　送る必要はありません。

----　DMMからのデータ出力形式について　----
付属のPCLinkのHELPファイルに記述がありますので参考にしてください。


----　本プログラムのサポートについて　----
本プログラムのサポートはいたしかねますのでご了承ください。


＊　Windows,Visual Basicは米国Microsoft Corporationの
　　商品名、商標または登録商標です。